내화구조 인정 및 관리기준 일부개정령안

2016. 5. 00.

	국토교통부
	(건축정책과)

1. 개정이유

기업 부담 경감을 위해 내화구조의 유효기간을 확대하고 공장품질관리상태 중간 점검을 도입하여 인정구조가 체계적으로 관리될 수 있도록 함. 또한 법정의무인증제도 마크 통합의 일환으로 내화구조 표시 및 인정서에 국가통합인증마크(KC마크)를 도입함

2. 주요내용

가. 내화구조 유효기간 개정(안 제13조제1호 개정)

기업 부담을 경감하기 위해 공장품질관리상태 중간 점검시 적합한 경우 내화구조 유효기간을 3년에서 5년으로 확대함.

나. 공장품질관리상태 중간 점검 도입(안 제16조제5,6항 신설)

유효기간의 만 3년이 도래하는 시점에 공장품질관리상태의 중간점검을 실시

다. 인정 내화구조 표시 및 인정서 개정(안 별표5, 별지2호 개정, 별지3호 폐지)

인정 내화구조 표시 및 인증서에 KC(국가통합인증)마크를 도입

국토교통부 고시  제2016 -   호

내화구조 인정 및 관리기준 일부개정령안

내화구조 인정 및 관리기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제7호 중 “시스템”을 “시스템을 말한다.”로 한다.

제4조제1항 중 “내화구조 성능인정 신청서”를 “내화구조 인정 신청서”로 하고, 같은 조 제2항 중 “제조업자 및 시공자”를 “제조업자 또는 시공자”로 하며, 같은 조 제9항제4호 중 “제18조의1”을 “제18조의2”로 하고, 같은 조에 제11항을 다음과 같이 신설한다.

⑪ 제2항의 신청자는 내화구조로 인정받지 않은 구조를 내화구조로 생산하거나 판매 또는 시공할 수 없다.

제8조제3항 중 “국토해양부”를 “국토교통부”로 한다.

제10조제3항 중 “국토해양부”를 “국토교통부”로 한다.

제13조제1항 중 “3년”을 “5년”으로 하고, 같은 조 제2항 단서 중 “품질관리확인”을 “품질관리상태 확인”으로 한다.

제14조제6항 중 “국토해양부”를 “국토교통부”로 한다.

제15조제2항 중 “품질확인서”를 “내화구조 품질관리확인서”로 하고, 같은 조 제3항 중 “품질관리 확인서”를 “내화구조 품질관리확인서”로 한다.

제16조에 제5항 및 제6항을 각각 다음과 같이 신설한다.

⑤ 원장은 제13조에 따라 내화구조의 인정 또는 유효기간의 연장을 받은 인정구조에 대하여 인정유효기간이 3년이 도래되는 때에 공장품질관리상태 중간점검을 실시하여야 한다.

⑥ 공장품질관리상태 중간점검은 인정구조의 공장품질관리 상태 적정관리 및 내화성능 유지여부에 대해 확인을 하며, 적정 여부에 대한 판정 및 점검에 관한 세부사항은 세부운영지침에서 정하는 바에 따른다.

제17조제2항제3호 중 “내화성능”을 “성능”으로 한다.

제18조의1을 제18조의2(내화구조 인정의 일시정지)로 하고, 같은 조(종전의 제18조의1) 제2항 중 “날로부터”를 “날로부터 정지해제된 날까지”로 하며, 같은 조(종전의 제18조의1) 제3항 중 “보고”를 “제출”로 한다.

제19조제1항제7호 중 “제18조의1제3항”을 “제18조의2제3항”으로 하고, 같은 항 제8호를 다음과 같이 하며, 같은 항에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

8. 제18조의2에 따른 일시정지 중인 내화구조를 판매하거나 시공한 경우

9. 제16조제5항 및 제6항에 따른 공장품질관리상태 중간점검 결과가 적정하지 않거나 내화 성능이 확보되지 않은 경우

제20조제1항제2호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 중 “국토해양부장관”을 국토교통부장관“으로 한다.

2. 공장품질관리상태 중간점검 및 현장 품질관리 확인 점검의 기준, 서식, 수수료, 점검방법, 점검 결과 판정 등 점검에 대한 세부사항

제21조제1항 중 제8조제3항, 제10조제3항, 제14조제6항, 제20조제2항, 제21조제1항 중 “국토해양부장관”을 “국토교통부장관”으로 한다.

별표5호를 별지와 같이 한다.

별지 제1호서식의 제목 “내화구조 성능인정 신청서”를 “내화구조 인정 신청서”로 한다.

별지 제2호서식을 별지와 같이 하고, 별지 제3호서식을 삭제한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 제5호]

인정 내화구조의 표시

	한국건설기술연구원장 인정
	(인정번호)
	(사용부위)1)
	(내화시간)2)
	(회 사 명)
	(공장주소)

비고 1.

- 사용부위는 외벽, 내벽, 보, 기둥, 바닥, 지붕틀 등으로 표시한다.

- 내화시간은 0.5시간, 1시간, 1.5시간, 2시간, 3시간 등으로 표시한다.

비고 2.

- 위 표시는 내화품목별 주요 재료․제품 또는 포장에 부착 또는 날인 등의 방법으로 한다.

[별지 제2호 서식]

내 화 구 조 인 정 서

Certificate of Accreditation of Fire Resistant Construction

1. 인정번호 :

Accreditation No.

2. 상 품 명 :

Name of Product

3. 내화구조명 :

Name of Fire Resistant Construction

4. 사용부위 :

Limitation of Use

5. 내화구조 내용 :

Contents of Certificate

6. 인정업체 및 대표자 :

Name of Corporation / Representative

7. 공장소재지 :

Address of Manufactory

8. 첨부서류 :

Attachment

9. 유효기간 :      년    월    일 까지

Date of Expiry

「건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제3조 제8호, 제10호의 규정에 의하여 위와 같이 내화구조로 인정합니다.

This Certificate is based on paragraph 8 and 10 of section 3 of Regulation on the Standards for Evacuation and Fireproof Construction of Buildings.

년     월     일

한 국 건 설 기 술 연 구 원 장

Korea Institute of Construction Technology

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(정의) ------------------------------------
1.～6 (생 략)	1.～6 (현행과 같음)
7. "내화충전구조"라 함은 방화구획의 수평·수직 설비관통부, 조인트 및 커튼월과 바닥 사이 등의 틈새를 통한 화재 확산방지를 위한 것으로서, 제21조에 의한 "세부운영지침"에서 정하는 절차와 방법, 기준에 따라 시험한 결과 성능이 확인된 재료 또는 시스템	7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------시스템을 말한다.
제4조(내화구조의 인정신청) ① 신청자가 내화구조의 인정을 받고자 하는 경우, 별지 제1호 서식의 내화구조 성능인정 신청서에 [별표2] 에서 정한 서류를 첨부하여 원장에게 신청하여야 한다.	제4조(내화구조의 인정신청) ① -------------------------------------------------- 내화구조 인정 신청서--------------------------------------------------
② 제1항의 신청자는 제조업자 및 시공자로 하되 원장이 인정하는 부득이한 경우에는 제조업자의 위임을 받은 자(이하 "대리신청인"이라 한다)가 대리신청을 할 수 있으며 신청자가 2인 이상인 경우에는 공동명의로 신청할 수 있다.	② ------------ 제조업자 또는 시공자로 하되 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
③～⑧ (생 략)	③～⑧ (현행과 같음)
⑨ 내화구조의 인정을 받은 자는 다음 각호에 해당하는 경우에는 동일 품목에 대하여 내화구조 인정을 신청할 수 없다.	⑨ -------------------------------------------------------------------------------------
1.～3. (생략)	1.～3. (현행과 같음)
4. 제16조에 따른 공장 및 공사현장품질관리 확인결과 제18조의1에 따라 내화구조 인정이 일시정지 중인 경우	4. ----------------------------------------- 제18조의2----------------------------------
⑩ (생 략)	⑩ (생 략)
<신 설>	⑪ 제2항의 신청자는 내화구조로 인정받지 않은 구조를 내화구조로 생산하거나 판매 또는 시공할 수 없다.
제8조(품질시험) ⓛ․② (생략)	제8조(품질시험) ⓛ․② (현행과 같음)
③ 원장은 제2항의 시험기관이 시험결과를 부정발급한 사실을 확인한 경우에는 해당 시험기관에 대하여 국토해양부 등 관계기관에 부정사실을 즉시 보고하여야 한다.	③ ------------------------------------------------------------------------------- 국토교통부 -------------------------------------
제10조(인정 등의 통보) ⓛ․② (생 략)	제10조(인정 등의 통보) ⓛ․② (현행과 같음)
③ 원장은 제1항 및 제2항에 따라 내화구조의 인정, 유효기간 연장, 일시정지 또는 인정취소 공고를 한 경우에는 국토해양부장관 및 시·도지사, 대한건축사협회, 대한건설협회, 한국건설감리협회 등 건설관련단체에 공고내용을 통보하여야 한다.	③ -------------------------------------------------------------------------------------- 국토교통부-----------------------------------------------------------------------------------------
제13조 (내화구조의 유효기간 및 유효기간 연장) ① 인정받은 내화구조의 유효기간은 인정 또는 연장받은 날로부터 3년을 원칙으로 한다. 다만, 시공자가 인정을 받은 내화구조는 유효기간을 적용하지 않는다.	제13조 (내화구조의 유효기간 및 유효기간 연장) ① ------------------------------------------------ 5년을 -----------------------------------------------------------------
② 제10조의 규정에 따라 내화구조의 인정을 받은 자가 내화구조 유효기간의 연장을 받고자 할 경우에는 유효기간이 만료되기 6개월 이내에 원장에게 제6조에 따른 공장 품질관리상태 확인 및 제7조에 따른 시료채취를 요청하여야 하며, 채취된 시료에 대해서 제8조에 의한 품질시험기관에 품질시험을 요청하고, 유효기간 만료 15일 전까지 품질시험결과를 원장에게 제출하여야 한다. 다만, 규칙 제3조 제8호 각목에 해당하는 구조를 내화구조로 인정받은 자가 내화구조의 유효기간을 연장받고자 하는 경우에는 유효기간이 만료되기 6개월 이전에 원장에게 품질관리확인을 요청하여야 한다.	②--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 품질관리상태 확인---------------
③～⑥ (생 략)	③～⑥ (현행과 같음)
제14조(인정업자 등의 자체품질관리) ⓛ～⑤ (생 략)	제14조(인정업자 등의 자체품질관리) ⓛ～⑤ (현행과 같음)
⑥ 관할 허가청은 내화구조 품질관리확인서가 제출되지 아니한 시공현장에 대하여는 사용승인을 하기 전에 국토해양부장관에게 보고하여야 한다.	⑥ --------------------------------------------------------------------------------- 국토교통부----------------------
제15조 (내화구조 시공실적의 제출) ① (생 략)	제15조 (내화구조 시공실적의 제출) ① (현행과 같음)
② 내화구조의 인정을 받은 자는 매분기별 시공현장별로 정리된 품질확인서 사본을 다음 월 10일까지 원장에게 제출하여야 한다.	② ----------------------------------------------- 내화구조 품질관리확인서 -------------------------------
③ 원장은 제16조의 공사현장품질관리 확인업무에 제2항의 품질 관리확인서를 활용할 수 있다.	③ --------------------------------------------- 내화구조 품질관리확인서---------------
제16조 (공장 및 공사현장품질관리 확인점검) ①～④ (생 략)	제16조 (공장 및 공사현장품질관리 중간점검) ①～④ (현행과 같음)
<신 설>	⑤ 원장은 제13조에 따라 내화구조의 인정 또는 유효기간의 연장을 받은 인정구조에 대하여 인정유효기간이 3년이 도래되는 때에 공장품질관리상태 중간점검을 실시하여야 한다.
<신 설>	⑥ 공장품질관리상태 중간점검은 인정구조의 공장품질관리상태 적정 관리 및 내화성능 유지여부에 대해 확인을 하며, 적정 여부에 대한 판정 및 점검에 관한 세부사항은 세부운영지침에서 정하는 바에 따른다.
제17조 (신청의 보완 또는 반려) ① (생 략)	제17조 (신청의 보완 또는 반려) ① (현행과 같음)
② 원장은 다음 각 호에 해당되는 경우에는 신청을 반려하고, 반려사실을 신청자에게 통보하여야 한다.	② --------------------------------------------------------------------------------
1.․2. (생 략)	1.․2. (현행과 같음)
3. 제8조에 의한 품질시험결과 내화성능이 확보되지 않는 경우	3. --------------------- 성능 -----------------
제18조의1 (내화구조 인정의 일시정지) ① (생 략)	제18조의2 (내화구조 인정의 일시정지) ① (현행과 같음)
② 인정이 일시정지된 내화구조는 일시정지된 날로부터 내화구조로의 판매 및 시공을 할 수 없다.	② --------------------------------날로부터 정지해제된 날까지 --------------------
③ 제1항에 따라 내화구조에 대한 일시정지를 받은 자는 일시정지일로부터 90일 이내에 일시정지 사유를 해소하고, 그 결과를 원장에게 보고하여야 한다.	③ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 제출----------.
제19조(내화구조 인정의 취소) ① 원장은 다음 각 호에 해당하는 경우 내화구조의 인정을 즉시 취소하여야 한다.	제19조(내화구조 인정의 취소) ① ----------------------------------------------------------
1.～6. (생 략)	1.～6. (현행과 같음)
7. 제18조의1제3항에 따라 일시정지 해소기간까지 일시정지 사유를 해소하지 아니한 경우	7. 제18조의2제3항------------------------------------------------------
8. 제18조의1에 따른 일시정지 중에 내화구조를 판매·시공한 경우	8. 제18조의2에 따른 일시정지 중인 내화구조를 판매하거나 시공한 경우
<신 설>	9. 제16조제5항 및 제6항에 따른 공장품질관리상태 중간점검 결과가 적정하지 않거나 내화 성능이 확보되지 않은 경우
②～④ (생 략)	②～④ (현행과 같음)
제20조(세부운영지침) ⓛ 원장은 내화구조 인정과 관련하여 다음의 내용이 포함된 세부운영지침을 작성하여야 한다.	제20조(세부운영지침) ⓛ------- -------------------------------------------------------------
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 현장 품질관리 확인 점검 기준, 서식, 수수료, 점검방법	2. 공장품질관리상태 중간점검 및 현장 품질관리 확인 점검의 기준, 서식, 수수료, 점검방법, 점검 결과 판정 등 점검에 대한 세부사항
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
② 제1항에 규정한 세부운영지침의 제·개정시에는 국토해양부장관의 승인을 득하여야 한다	② ------------------------------------ 국토교통부장관-----------------------
제21조(시험방법 및 성능기준 등) ① 내화충전구조는 규칙 [별표1] 내화구조의 성능기준 이상 견딜 수 있는 것으로서, 원장이 국토해양부장관의 승인을 득한 "내화충전구조 세부운영지침"에서 정하는 절차와 방법, 기준에 따라 시험한 결과 성능이 확보된 것이어야 한다.	제21조(시험방법 및 성능기준 등) ① ---------------------------------------------------------------------- 국토교통부장관-------------------------------------------------------------------------------------------------------
② (생 략)	② (현행과 같음)